SHP vodního mlýna v Nezabudicích

Stavebně historický průzkum mlýna byl vypracován jako součást ateliérové práce na fakultě architektury na ČVUT v Praze, která se zabývala poznáním a následným návrhem na obnovu samotného mlýna. Vedoucím práce byl Prof. Akad. arch. Ing. arch Václav Girsa, přímým konzultantem pro část stavebně historického průzkumu byl doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.
Objekt se nachází na toku řeky Berounky v blízkosti hradu Křivoklát. Jedná se o panský vodní mlýn na spodní vodu. Dochovaný objekt mlýna pochází z let 1656-57. Objekt prošel postupný stavebním vývojem, který reagoval především na změny technologie a provozu a potřeb obyvatel. Součástí naší práce bylo i vypracování jednotlivých schémat provozu jak se měnil v průběhu historického vývoje mlýna. Při tvorbě schémat jsme vycházeli především ze stavebních nálezů, několika písemně dochovaných historických údajů a ze znalosti typologie staveb.
Výsledkem práce bylo komplexní poznání stavební historie mlýna a vypracování stavební historie objektu a analytických výkresů stavebně historického průzkumu.
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