Okenní a dveřní kování ve mlýně Wesselsky

Příspěvek prezentuje dílčí výsledky autorovy bakalářské práce z přelomu let 2009/2010. Tématem práce byl průzkum, dokumentace a ochrana in situ dochovaných historických kovových prvků oken a dveří, což bylo demonstrováno na konkrétním, víceméně náhodně zvoleném objektu – areálu vodního mlýna Wesselsky.
Kovové konstrukční prvky oken a dveří doznaly v průběhu staletí velkých změn v tvarosloví, čímž jsou poměrně dobře datovatelné, a jsou tak dokumentující pro vývoj celé stavby. Mimo to je původní kování důležité i z estetického hlediska a podtrhuje autentický dojem celé stavby. Tyto historické stavební detaily jsou však spolu s dosluhujícími historickými okny a dveřmi masově nahrazovány novými konstrukcemi a nenávratně mizí. Nejdůležitějším úkolem je tak jejich včasné rozpoznání a dokumentace.
V mnoha ohledech unikátní areál vodního mlýna Wesselsky má za sebou více jak čtyřsetletou historii, během níž byl hojně upravován a rozšiřován. V době, kdy vznikala zmíněná bakalářské práce, ještě nebyl zpracován komplexní stavebně historický průzkum, takže jeho stavební vývoj nebyl příliš znám. Z iniciativy současných vlastníků probíhá již bezmála dvacet let postupná obnova jednotlivých objektů, která je příkladným způsobem šetrná k památkovým hodnotám celého areálu.
Obsahem příspěvku je prezentace výsledků průzkumu, kterému bylo podrobeno veškeré historické dveřní a okenní kování nalezené v areálu mlýna, které dodnes plní svou původní užitnou funkci a je tak pevnou součástí této nemovité kulturní památky. Za účelem tohoto průzkumu a následné dokumentace stavebního kování byla navržena vlastní metodika, kterou se také příspěvek snaží stručně přiblížit. Každý typ kování byl zaevidován a zdokumentován formou jednotných katalogových listů, které obsahují fotografickou a výkresovou dokumentaci, typologické určení, přibližnou dataci, informace o materiálu, technologiích výroby, povrchových úpravách a aktuálním stavu. Aby kování nebylo vytrženo z kontextu vlastních výplní okenních a dveřních otvorů, byl katalog kování propojen se zjednodušenou dokumentací těchto výplní. Výstupem průzkumu a dokumentace je pak návrh ochrany a pokyny pro údržbu.
