Horkovzdušná sanace dřevěných částí konstrukce vodního mlýna Wesselsky

Horkovzdušná sanace dřeva je nedestruktivní metoda likvidace dřevokazného hmyzu pomocí horkého vzduchu. V příspěvku je uvedena realizace horkovzdušné likvidace dřevokazného hmyzu, konkrétně červotoče umrlčího (Anobium pertinax L.) a tesaříka krovového (Hylotrupes bajulus L.), jejichž aktivita vážně poškodila dřevěné konstrukční prvky technické památky mlýna Wesselsky. Na základě vizuální prohlídky bylo napadení detekováno v nosných dřevěných konstrukcích stropů a podlah mlýnice. Napadení dřevokazným hmyzem bylo identifikováno i v dřevěných prvcích mlýnského zařízení v samotném interiéru mlýnice. Uvedené dřevěné prvky a konstrukce se staly předmětem horkovzdušné sanace.
